# EB设备事件配置

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1181060648631345251`
- 模块：集成中心
- 目录：设备集成 - 配置示例
- space ID：`1158011075224911873`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

## 设备集成-EB事件配置

在EB设计器中，可以通过配置设备集成相关事件，使用设备能力。

 

### 1 扫描上传

扫描上传事件可以调用设备能力，将设备扫描/读卡获取到的数据集成到oa中。

#### 1.1. 扫描仪

配置项| 配置说明  
---|---  
启用| 开关开启，相关功能可用  
指定设备| 配置设备型号  
扫传并行| 开启，任一扫描结束，即开始上传，扫描和上传动作并行。关闭，所有扫描结束，再进行上传，扫描和上传动作串行。无特殊性能要求场景无需开启。  
生成文件格式| 图片/pdf，可选择回填到表单的格式  
扫描结果手动上传| 开启，扫描结果系统不上传，需要手工勾选进行上传，支持合并上传；关闭，扫描结果系统直接单张上传，不支持合并上传。  
上传位置| 目录，扫描后上传到指定目录。字段，可以选择当前表单设计器中的附件字段，扫描后把上传结果回填到配置的字段。  
扫描参数| 预设扫描仪的扫描参数（色彩、分辨率、进纸模式）  
自定义扫描参数| 开启，每次扫描时，可以自定义扫描参数。关闭，读取扫描参数配置直接扫描  
  
 

#### 1.2. 高拍仪

配置项| 配置说明  
---|---  
启用| 开关开启，相关功能可用  
指定设备| 配置设备型号  
生成文件格式| 图片/pdf，可选择回填到表单的格式  
扫描结果手动上传| 开启，扫描结果系统不上传，需要手工勾选进行上传，支持合并上传；关闭，扫描结果系统直接单张上传，不支持合并上传。  
上传位置| 目录，扫描后上传到指定目录。字段，可以选择当前表单设计器中的附件字段，扫描后把上传结果回填到配置的字段。  
  
 

#### 1.3. 读卡器

配置项| 配置说明  
---|---  
启用| 开关开启，相关功能可用  
指定设备| 配置设备型号  
读卡数据处理| 读到身份证数据之后的动作，可配置：1.存储可参照1.3.1 读卡数据：ESB存储2.当前页面展示可参照 1.3.2 读卡数据：当前页面展示3.跨页面展示可参照1.3.3 读卡数据：跨页面展示   
  
##### 1.3.1. 读卡数据：ESB存储

新建动作流：ESB中心-动作流

自定义触发事件输入参数设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680861961502729&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

输入参数名固定，可按照需要传递的参数配置

²  type：身份证证件类型

²  nameZh：身份证中文姓名

²  nameEh：身份证英文姓名

²  sex：性别

²  sexCode：性别代码

²  nation：民族

²  nationCode：民族代码

²  birth：出生日期

²  address：身份证地址

²  id：身份证号

²  signOrg：签发机关

²  startDate：发卡日期

²  validityDate：卡有效期

关联需要操作的表单、应用数据（此处以新增表单数据为例，**此处仅为示例，具体需要按实际业务设置** ）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680866119958533&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680879041740808&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

EB扫描事件选择读卡设备，读卡数据处理选择【存储】并关联此ESB

读卡结束后的执行效果会在关联的表单中新增一条数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680870627966985&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

##### 1.3.2. 读卡数据：当前页面展示

字段对应设置可参考下方截图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680861920591879&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

读卡扫描结束后的效果

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680857541238805&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

##### 1.3.3. 读卡数据：跨页面展示

²  链接地址：根据需要选择需要跳转的链接地址如：https://baidu.com扫描结束后会跳转到此链接地址去

²  参数配置：添加参数-选择设备集成提供的身份信息做配置即可

添加参数-点击小问号-选择设备集成（参数名称可随意设置）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680879141904396&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

²  打开方式：根据客户需要配置即可

 

读卡扫描结束后的效果

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680874704330761&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

### 2 身份验证

身份验证事件可以调用设备能力，将设备读取到的身份信息数据集成到oa中。

 

**注意：身份验证需要和登录组件做对接才可以生效，可参照**[** _  如何开启_**** _CA_**** _认证登录_**** _&_****_使用_**](https://www.e-cology.com.cn/sp/ebdfpage/card/0/928388392735875142/998071939136004113?targetId=998071939136004113&isFromIm=1&uuid=1ee51493b04e4d1da3af400d27005bf7&objid=928388392735875142&dataid=998071939136004113&objId=928388392735875142&dataId=99807193913)

####  2.1. uKey

配置项| 配置说明  
---|---  
启用| 开关开启，相关功能可用  
指定设备| 配置设备型号  
  
 

#### 2.2. 指纹设备

配置项| 配置说明  
---|---  
启用| 开关开启，相关功能可用  
指定设备| 配置设备型号
