# 格尔网关集成功能介绍

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1174727766552625179`
- 模块：集成中心
- 目录：统一认证接入管理 - 后台维护 - 认证协议套件功能介绍
- space ID：`1158011075224911873`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

## 一、功能背景及价值用途

E10支持通过认证接入格尔网关认证服务，实现免登录效果。

**不支持云端，仅支持私有化部署系统。**

##  二、业务流程图/配置过程图

暂无。

## 三、功能概述及使用说明

### 3.1 功能配置

选择协议类型为格尔网关集成方式、认证类型后，进入详细配置页:

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1174727826735718410&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

配置说明：

1）集成参数

①获取参数方法

可支持请求头、请求参数、Cookie三种方式。

**说明：**

获取参数方法为**请求头** 时，请求头中包含参数名称属性，可直接访问个性化地址或直接访问回调地址进行单点登录；

获取参数方法为**请求参数** 时，将参数名称拼接到回调地址后进行单点登录；

获取参数方法为**Cookie** 时，将参数名称及参数值注入到Cookie中，可直接访问个性化地址或回调地址进行单点登录。

注：参数值为中文需要进行encode编码，且需要勾选 需要URL解码。

 

②参数名称

根据网关服务提供的参数进行配置。

需要URL解码：勾选后，获取参数值后会对其进行url解码处理，不勾选，则不处理。

**说明：**

参数名称默认值为：KOAL-CERT-E。

注：参数名称不能为中文或特殊字符（ - 、_除外）,当请求方式为请求头时，只能使用中划线-。

 

③编码格式

主要是针对中文的编码格式，默认UTF-8，也可支持选择GBK格式。

 

2）其他参数

账号规则：可支持手机号码、工号、电子邮箱三种转换规则。

使用说明：

根据参数名称获取到的信息与系统中人员进行对应。例如：通过参数名称获取到的值对应人员的工号，则账号规则就选择工号。

 

## 四、延伸用法

无。

## 五、使用注意点

无。

## 六、上下游关联功能点

其他配置说明请参考认证接入管理功能介绍。

## 七、更多参考资料

无。
