# 整体介绍

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1180676347987509342`
- 模块：集成中心
- 目录：设备集成 - 快速入门
- space ID：`1158011075224911873`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景

把外部设备(指具有某种功能的实体硬件，比如扫描仪)集成到OA中。

# 二、功能价值

设备集成模块是OA系统与常用办公硬件设备之间的桥梁，通过将扫描仪、高拍仪、UKEY、指纹识别仪等外部设备与系统集成，实现高效、安全、便捷的办公自动化体验。该模块旨在提升用户日常办公效率，强化身份认证安全，推动无纸化、智能化办公进程。

# 三、功能概述

**能力类别**| **设备类型**| **支持设备示例**| **对接场景**  
---|---|---|---  
扫描上传| 扫描仪| 哲林 S6020，方正 D6150, KS6060, KS6040, SV600，富士通 fi7160, fi7160XZ，紫光图文| 发票识别流程附件上传档案上传   
高拍仪| 哲林 ZL-HC1003，良田 S620A3R，方正 V1025, V1620, V618D，捷宇 JY104C，紫光图文  
读卡器| 读卡器| 神思 SS628| 人员身份快速录入  
身份识别| ukey| 中安云科 ，CNG ，契约锁| OA免密登录  
指纹设备| CNG  
PDF电子签章| UKEY| 陕西省数字认证中心| PDF文件盖章、合同签署、公文签发  
  
 

# 四、功能详细说明

## 1.功能入口

后台管理中心-集成中心-设备集成

入口权限:

权限名称| 位置| 权限内容  
---|---|---  
设备集成| 权限管理中心-集成中心-设备集成| 默认权限项  
  
 

1\. 所有已支持设备可在   【后台管理中心-集成中心-设备集成 】查看

2\. 在OA中使用硬件设备，**需要在连接设备的电脑上安装设备驱动/服务** 。设备驱动由设备供应商提供。

3\. 所有设备默认处于启用状态（启用后，可以在前台中选择到，选择后的设备才会被用户使用到）。未被前台引用的设备，可以手动关闭掉，关闭掉的设备无法被前台选择。

## 2.扫描上传

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1205807623104675846&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 2.1. 扫描仪

1、配置测试

当页面配置测试通过时（其他设备类型等同，后续设备不在额外说明）：

 

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087344766140420&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2、硬件测试

1）当驱动未安装或未启用时，提示：请检查驱动是否成功安装并启动

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087392237273096&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）当设备未连接时，提示：请确认扫描仪设备是否连接成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087430822641666&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3）当设备进纸夹未放入纸张时，提示：请在扫描仪进纸夹放入纸张

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087469330538507&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

4）当测试通过时，提示：测试成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087512502517761&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3、功能测试

1）配置与硬件测试通过时，页面显示：已成功接入扫描仪，请将文件放置在【XX扫描仪】上，并点击开始扫描按钮进行测试

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087546618986507&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）扫描完毕时，页面提示变更为：文件上传中，上传完毕时，提示：扫描文件上传完毕，可点击查看详情查看已上传的文件的缩略图

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211087594081730573&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

4、通用（TWAIN协议）说明

TWAIN协议是一种扫描仪标准接口协议， 是扫描仪最通用的标准之一，绝大多数扫描软件和设备都支持TWAIN。

如果您的扫描仪设备不在已支持的扫描仪型号列表中，可以用通用套件测下设备。

 

1）点击“可用性检测”

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680883299827713&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）点击开始检测（如按钮是灰色，说明未安装扫描服务，请先安装扫描服务）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680870543581188&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3）查看是否有可用设备

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680870627966994&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 2.2. 高拍仪

1、

硬件测试

1）当驱动未安装或未启用时，提示：请检查驱动是否成功安装并启动

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088500103954437&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）当设备未连接时，提示：请确认高拍仪设备是否连接成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088538873872394&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3）当测试通过时，提示：测试成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088573128744970&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

4） 功能测试 

三种裁切模式：不裁切、手动裁切、自动裁切

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088650572374021&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

不裁切：即整个区域完整拍照

手动裁切：可手动选择拍照区域

自动裁切：自动识别拍照目标边界并裁切

1）

可根据需求旋转镜头方向

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088693486452745&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）

拍照后可以放大预览

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1211088727906951181&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680866140061709&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 2.3. 读卡器

1、硬件测试

当驱动未安装或未启用时，提示：请检查驱动是否成功安装并启动

 

2、功能测试

身份证读卡器可以读取身份证信息，并回填到测试表单中展示。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680879041740800&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3.身份识别

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680879141904387&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 3.1. ukey

1、硬件测试

1）当驱动未安装或未启用时，提示：请检查驱动是否成功安装并启动

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680857658146825&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D) 

2）当设备未连接时，提示：请检查uKey是否连接

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680874738384912&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3）当测试通过时，提示：测试成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680853226668040&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2、功能测试

1) 当输入的PIN值和uKey不匹配时，会提示：PIN验证失败

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680861920591874&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2）当输入正确的PIN值后，会提示：加签成功

 

 

### 3.2. 指纹设备

1、硬件测试

1）当驱动未安装或未启用时，提示：请检查指纹服务是否开启

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680879141904385&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

2）当设备未连接时，提示：请检查指纹设备是否连接

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680857566904330&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3）当测试通过时，提示：测试成功

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680853226668040&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

2、功能测试

点击功能测试后，回弹起指纹服务的录入提示。通过指纹设备录入指纹后，指纹服务内部会触发比对。比对通过则返回加签结果。

以下图片为对应设备的客户端弹窗（非oa界面），仅为示例

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1180680857658146833&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)
